**吉林省结核病医院（吉林省传染病医院）**

**临时过渡期集装箱房采购招标附件一**

集装箱房产品参数

房长7.5m×宽4.5m×高2.5m，共计16个集装箱。

1、墙面采用10cm厚岩棉集装箱板，板厚0.8mm。

2、屋顶采用10cm彩钢岩棉板，出10cm防水沿，起10cm防水坡。

3、集装箱地板10cm国标槽钢圈框，4cm×8cm×2.0mm方管60cm每道做底，彩板密封底部，5cm岩棉砖平铺做防潮，上板做1.2cm矿岩棉板，做上胶板。集装箱底部加腿4个。

4、室内（4个墙面和1个棚面）5面有10cm岩棉砖密封，0.5cm彩板做室内防护。

5、整体框架采用吊装形式，箱体外面颜色：灰色。

6、防盗门0.6mm厚门板，门内夹7.5cm厚的岩棉砖。高2m×宽1.2m，塑钢窗宽1.2m×高1m两个。门窗加雨搭，塑钢窗为3玻。

 吉林省结核病医院

 （吉林省传染病医院）

 2021年11月11日